Aufbauebene

Spngfreischaltung erst nach Arbeitsplatzreservierung

Grüne Signallampe leuchtet => Arbeitsplatz Spannungsfrei; Aus -> Abstand > 0,5

Steckdosen:

* Rot: können mit Schalter Spannungsfrei geschalten werden
* Grün: EDV-Steckdosen -> nicht für testaufbauten verwenden

Nach der Arbeit Spanngungsfrei schalten

Für Spng > 25VAC/60VDC -> Schutzhaube

Ein Bild, das Text, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Bei Situationen allgemeiner Gefährdung ist umgehend Sicherheitspersonal/Vorgesetzter zu informieren

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Raumkoordinator PowerLab: | Löten, Messen, Testen (mit Schutzhaube) | Thomas Tuschka (Stv. Martin Schalk) |
| Raumkoordinator E-Shop: | Zusatzausstattung (Schleifblock, Standbohrer) | Ante Tadic (Stv.: Milos Gauzanovic) |
| Raumkoordinator PLC: |  | Adolf Achatz (Stv.: Milos Gauzanovic) |
| Raumkoordinator Electronic Lab: |  | Arnold Feichtenschlager, Simon Schwarz (Stv.: Sebastian Pfeiffer) |

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung