Sicherh. -und Verhaltensregeln (Motor Lab)

Primärverteiler CEE 32A

* Rot Reststromsicherung (mit RCD/FI)
* Weiß ohne Reststromsicherung (ohne RCD/FI)

Sekundärverteiler (ohne RCD/FI)

Hauptschalter mit Schloss – Schlüssel beim Raumkoordinator

* Schloss mit Namen d. Verantwortlichen versehen

### Motor Lab

Ein Bild, das Text, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

* Helmpflicht

Motor Lab NOK:

* UL
* Motoren >120kW
* Löten, Mech. Arbeiten
* Büroarbeit
* Komponenten Tests

Nichts unter Dunst/Rauchabzug abstellen

Sicherheitstürgriffe beachten

Ein Bild, das Text, Screenshot, Design enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Keine Aufbauten im Bürobereich

E-Shop OK:

* Mech. Arbeiten
* Löten
* Hyd. Presse, Crimpen
* Commission
* Aufbauten bewegen
* Aufbauten aufsetzen

E-Shop NOK

* Färben
* Fatigue Test
* Aufbauten Lagern

Ein Bild, das Text, Werkzeug, Büroausstattung, Design enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |